茂县跃发化工有限公司关于清洁生产审核重点企业相关信息公布情况

                                                                                       公示日期：2023年6月16日
	企业名称
	茂县跃发化工有限公司

	法人代表
	陈建生

	企业所在地址
	茂县土门镇太安村

	排放污染物名称
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物

	污染物排放方式
	有组织排放

	污染物排放浓度和总量
	两条生产线合计排放量，二氧化硫实际排放量65.65吨，实际排放浓度245.18mg/立方米；氮氧化物实际排放量48.55吨，实际排放浓度223.54mg/立方米；颗粒物实际排放量6.29吨，实际排放浓度18.46mg/立方米

	超标及超总量情况
	两条生产线合计排放量，实际排放数值未超过生态环境部门规定的数值

	主要能源品种及消耗量
	兰炭：6万吨   电力：4.25亿度

	单位产值能耗
	[bookmark: _GoBack]2.30tce/万元

	单位产品能耗
	1831.88kgce/t

	超过单位产品能耗限额标准情况
	无

	使用有毒有害原料的名称、数量、用途
	无

	排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
	无

	危险废物的产生和处置情况
	废矿物油和废矿物油沾染物；已经委托第三方处置，签订协议

	依法落实环境风险防控措施情况
	无



